Um prüfen zu können, ob ein Backup der SX OS emuMMC Partition auch fehlerfrei erstellt worden ist, 
gehe wie folgt vor:


***** Wenn das Backup über NxNandManager & Hekate erstellt wurde *****
----------------------------------------------------------------
1. Öffne die erstellte "RAWNAND.bin" Datei über HacDiskMount (file --> open file)

2. Wenn daraufhin von HacDiskMount keine Fehlermeldung ausgegeben wird, sollte das Nand-Backup 
für einen fehlerfreien Restore geeignet sein (siehe auch die beiligende Abbildung).

*********************************************************************************************************

***** Wenn das Backup über das EmuTool erstellt wurde *****
-----------------------------------------------------
1. Kopiere die Datei "merge_SX_OS_emuMMC.bat" in den Ordner, in dem sich die Splitfiles des mit dem EmuTool 
erstellten emuMMC Backups befinden. Das sollte i.d.R. /sxos/Emunand/ sein. 

2. Öffne die Datei merge_SX_OS_emuMMC.bat und warte bis die Daten zusammengefügt wurden und dadurch die "rawnand.bin" erzeugt 
worden ist. Der Prozess ist erst dann beendet, wenn sich das CMD Fenster wieder selbstständig gescblossen hat!

3. Öffne die erstellte "rawnand.bin" Datei über HacDiskMount (file --> open file)

4. Wenn daraufhin von HacDiskMount keine Fehlermeldung ausgegeben wird, sollte das Nand-Backup 
für einen fehlerfreien Restore geeignet sein (siehe auch die beiligende Abbildung).